SG-GY01E电子工艺实训考核装置

一、设备概述
本实验台适用于高职高专及高级技师的实验、实训要求。 适合职业院校的电子电器应用与维修、电子与信息技术、电子技术应用等专业《电工基础》、《电路基础》、《电路》、《电子技术基础》、《电子电路基础》和《电子电路》等课程和非电类专业的《电工与电子技术》中模拟与数字电路模块的数学与实验实训，还可以满足电子实训；电子元件识别与检测、电路板焊接、电子产品装配、电子产品调试、 PCB 板图的设计等实训项目。
电工电子创新实训模块由透明有机盒及 PCB 板构成，且包括多个组合模块，为学生提供了一个进行综合应用、创新实训，可充分发挥学生潜能的完全开放的平台。
配备 开放实验室信息管理系统，为 学生动手能力的培养、分析问题解决问题能力的培养、自主实验和创新实验能力的培养均需要一个宽松的、开放的、设备齐全的实验环境。
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二、设备技术指标
工作电源：三相五线 AC3800V ± 10%50Hz
温度：－ 10 ～ 40 ℃；环境湿度：≤ 90% （ 25 ℃）
外形尺寸：长×宽×高 =1600 × 880 × 1825 ㎜
整机功耗：≤ 1.5KW
安全保护措施：具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国标标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。
三、设备功能特点
1、由验证书本知识，转向综合应用书本知识，实验、实训安排以培养能力为主导，以技术应用为目标，接近生产实际。
2、由学生独立自主去搭建实验、实训电路，各种模块精心配置，有多个应用组合部件，模块采用透明有机盒，兼作实物示教，一举多得。
3、装置提供了齐全的各种电源及信号源，以及各种仪表，为学生提供了一个完全开放的，可充分发挥创新潜能的平台，在此平台上，可以做电工电子产品线路的安装调试和排故，还可做技能竞赛、课程设计、毕业设计和科技开发；而且模块维修方便，可放手让学生操作、试验，无后顾之忧。
4、与本装置实训项目均经过反复斟酌、精心配置；其中有许多电工电子产品线路，不仅有利于知识的实际应用，而且可以大大提高学生的学习兴趣。
5、本装置具有各类模块156个，具有广阔的延伸空间，本装置可完成 <模拟电子技术>、<数字电子技术>、<电力电子技术>等多门课的实验、实训项目，这样可充分发挥本实训台的利用率，并可节省实验实训场地，性价比大大提高
本设备各个功能模块功能构成：
1 、总电源
（ 1 ）总电源为单相交流 220V 电源，经空气断路器（带熔断器及漏电保护），最大额定电
流为 5A ，安全可靠。
（ 2 ）指示灯：电源线接通电网电源后，红灯亮，表示实训台已接入电源。空气断路器合
闸后，绿灯亮，表示实训台进入正常工作状态。
2 、可调直流电源
（ 1 ）可调直流电源为 DC0~30V/2A ，并带过载、短路保护功能，保护的整定值可进行
调节；直流输出电压采用 3 位半数字显示的电压表（ 0~30V ），直流输出电流采用 3 位半数字显示的电流表（ 0~2A ）。
3 、多档交流电源和稳压直流电源
（ 1 ）多档交流电源 3~24V ，七档，并带过载、短路保护；当出现过载或短路保护状态时，
报警指示灯亮，解除过流或短路信号后，需手动复位。
（ 2 ）稳压直流电源± 5V 、± 12V 四组。
4 、数字电压表与电流表
3 位半显示数字电压表一只（ 0~30V ）和 3 位半显示数字电流表（ 0~2A ）一只。
5 、功率输出函数发生器：
1 ）采用直接数字频率合成（ DDS ）产生高精度正弦波，方波和三角波。采用大屏幕 LCD 显示输出频率、波形，衰减值。
2 ）正弦波输出幅度≥ 10V, 输出阻抗 50 Ω，失真度 <1% （ 0.1HZ--1KHz ）。
3 ）频率范围 :0.1HZ~3MHz, 采用键盘直接输入数字设定频率 , 。
4 ）输出幅度采用电位器调节，正弦波输出具有 20db,40db 衰减。
5 ）方波占空比可调 , 调节范围： 1%-99% 调节；方波和三角波采用 TTL 电平输出。
6 ）频率计最高测量范围 100MHz ，自动换档。
6 、单片机实验箱
（ 1 ）中英文双平台支持：自主开发的集成环境，提供单步、断点、连续等丰富的调试手段。内置双踪虚拟 PC 示波器，通过集成开发环境可在计算机屏幕上显示被测试端的输出波形。同时配备开发应用版和示教综合版集成软件，形成了仿真开发与教学实验相结合的多用途实验型开发系统，充分激发了学生的动手及思维能力，有效提高了实验效率、实验成功率和教学质量；同时支持 Keil 软件，与最优秀的嵌入式集成开发环境实现无缝连接！
（ 2 ）独创的 FlashDown 仿真技术，采用专用下载芯片，可实现 P0 、 P2 总线和 I/O 口全功能。完全自主的多 CPU 兼容技术，对目标处理器的支持从 8051/8751 、 8088 到 PC 计算机，高度智能的后台监控及 CPU 选择开关令目标 CPU 的切换灵活自如。 
（ 3 ）独创的 ISA 通用插座设计，充分开放，自由设计，使接口实验项目由平面到立体无限延伸，可适配 ISA 实验扩展卡，亦可由学生自行设计实验模块，培养独立设计与动手能力，直接面向课程设计、毕业设计及电子竞赛。 PCI 总线实验支持，强大的 PC 计算机资源与实验装置的完美组合，支持 Win9X/2000/NT/XP/2003 及 DOS 操作系统，支持实模式、保护模式下的 I/O 设备、存储器及中断的访问，支持汇编语言及高级语言编程（ PCI 卡需要另购）。 
（ 4 ）高效的 PACK 实验扩展，灵活设计，任意叠加，对创新实验项目 USB1.1/2.0 、 TCP/IP 、 CAN-bus 等完美扩展支持。
（ 5 ）自带键盘、显示器，能独立运行，也可以 PC 机为操作平台。两种工作方式任意选择，均全面支持《单片机原理与应用》等课程的实验教学。
（ 6 ）系统采用紧耦合多 CPU 技术，用 51 单片机作为系统管理 CPU ， 8032 或 438 作为目标机仿真与实验 CPU ，其软硬件资源100% 出借。
（ 7 ）目标 CPU8032/438 采用主频为 6MHz ，向用户提供实验方式和两种仿真方式（ RAM 方式和 EPROM 方式）。
（ 8 ）配有二片 RAM61C256 构成系统的 64K 程序空间，地址范围为 0000H~0FFFFH ，还配一片 61C256 （ 32K ）作为用户设置的断点区（ BPRAM ）。
（ 9 ）实验项目完整丰富，与课程教学紧密结合，同时配有电机、温控、音响等实验对象，可支持控制应用类综合实验。
（ 10 ）系统接口实验电路为单元电路方式，电路简捷明快，采用扁平线、排线、双头实验导线相结合的办法，进一步简化了实验电路连接环节，既减轻繁琐的连线工作，又提高学生的实验工作能力。
（ 11 ）通过 RS232 通信接口，在 Windows 集成软件的支持下，利用上位机丰富的软件硬件资源，实现用户程序的编辑、编译、调试运行，提高实验效率。
（ 12 ）具有最丰富的调试手段，系统全面支持硬件断点，可无限制设置断点，同时具有单步、宏单步、连续运行及无限制暂停等功能，100% 保护用户现场，返回监控。
五、本设备可以完成的实训项目
数字电子技术综合应用
项目一基本逻辑门电路功能测试
项目二优先编码器功能测试
项目三二进制译码器和数据选择器功能测试
项目四全加器和超前进位全加器功能测试
项目五数值比较器功能测试
项目六七段码锁存 / 译码 / 驱动器功能测试
项目七各类触发器功能测试
项目八双向移位寄存器功能测试
项目九二 - 五 - 十进制计数器功能测试
项目十二位十进制计数 / 译码 / 驱动 / 显示电路
项目十一可逆十进制计数电路功能测试
项目十二 N 进制计数电路功能测试
项目十三 555 定时器基本应用电路
项目十四微分型单稳态触发器
项目十五集成单稳态触发器及其应用
项目十六集成施密特触发器及其应用
项目十七声光控制节能路灯电路
项目十八 8 线数据传输电路
项目十九 4 位环形计数节拍发生器
项目二十秒脉冲信号发生器
项目二十一伺服电机测速与时钟脉冲测频电路
项目二十二救护车 / 消防车声响报警电路
项目二十三 D/A 转换器将数码转换成单极性、双极性模拟电压
项目二十四数控变频三角波—方波发生器
项目二十五移位寄存器彩灯显示电路
项目二十六 8 位优先编码器抢答电路
项目二十七触摸式密码电子锁电路
项目二十八数字钟电路
项目二十九二位十进制计数符合电路
项目三十交通灯控制电路
项目三十一升 / 降阶梯波形信号发生器
项目三十二光电转换加 / 减计数电路
模拟电子技术综合应用、创新实训项目目录
项目一常用二极管的性能测试及应用
项目二双极晶体管及场效管输出特性的测定
项目三单管放大电路的研究
项目四两极放大电路及负反馈放大电路的研究
项目五助听器电路的调试（电子产品线路）（综合应用）
项目六恒流充电电路（场效应管的应用）（电子产品线路）（综合应用）
项目七三极管放大电路故障排除
项目八整流、滤波及稳压电路的研究
项目九直流稳压正、负电源电路的研究
项目十典型复合互补 OTL 功率放大电路调试（电子产品线路）（综合应用）
项目十一 OTL 功率放大电路的故障排除
项目十二 LM386 集成音响功率放大电路及其应用（电子产品线路）（综合应用）
项目十三运算放大器基本运算电路
项目十四对由运放器组成的积分运算电路、微分运算电路
项目十五对由运放器组成的电压比较器传输特性的研究
项目十六气敏传感器制作烟雾报警器的制作与调试（电子产品线路）（综合应用）
项目十七方波、三角波和锯齿波发生器电路的研究与测试
项目十八三角波、方波及正弦波发生器的制作竞赛
项目十九 RC （文式桥式）正弦波振荡器和制作与调试
项目二十电容三点式 LC 正弦波发生器
项目二十一有源滤波电路研究
项目二十二直流—直流（ DC—DC ）集成电压变换电路的应用与调试（电子产品线路）（综合应用）
项目二十三恒温控制电路的制作与调试（竞赛项目）（电子产品线路）（综合应用）
单片机部分
A、MCS-51 单片机实训
软件部分
1 . 清零程序
2 . 拆字程序
3 . 拼字程序
4 . 数据区传送子程序
5 . 数据排序实验
6 . 查找相同数个数
7 . 无符号双字节快速乘法子程序
8 . 多分支程序
9 . 脉冲计数（定时 / 计数实验）
10 . 电脑时钟（定时器、中断器综合实验）
11 . 二进制转换到 BCD
12 . 二进制转换到 ASCII
13 . 八段数码管显示
14 . 键盘扫描显示实验
硬件部分
1 . P1 口亮灯实验
2 . P1 口转弯灯实验
3 . P3.3 输入， P1 口输出
4 . 工业顺序控制（中断控制）
5 . 8255A.B.C 输出方波
6 . 8255PA 口控制 PB 口
7 . 8255 控制交通灯
8 . 简单 I/O 口扩展实验
9 . A/D 转换实验
10 . D/A 输出方波
11 . 电子音响 12 . 继电器控制
13 . 步进电机实验
14 . 8253 方波
15 . 串并转换实验
16 . 外部存储器扩展实验
17 . MCS-51 串行口应用实验㈠ -- 双机通信
18 . MCS-51 串行口应用实验㈡ -- 与 PC 机通信
19 . 温度闭环控制
20 . 小直流电机调速实验
21 . 外部中断（急救车与交通灯）
B、8088/8086 系列微机实训
软件部分
1 ．清零程序
2 ．拆字程序
3 ．拼字程序
4 ．数据区移动
5 ．数据排序实验
6 ．找 " 零 " 个数
7 ． 32 位二进制乘法
8 ．多分支程序
9 ．显示子程序
10 ．键盘扫描显示实验
11 ．二进制转换到 BCD
12 ．二进制转换到 ASCII
硬件部分
1 ． 8255 并行口实验㈠： A.B.C 口输出方波
2 ． 8255 并行口实验㈡： PA 口控制 PB 口
3 ． 8255 并行口实验㈢：控制交通灯
4 ．简单 I/O 口扩展
5 ． A/D 转换实验
6 ． D/A 转换实验㈠：输出方波
7 ． D/A 转换实验㈠：输出锯齿波
8 ． 8259 中断控制器实验
9 ．定时／计数器： 8253 方波
10 ．继电器控制
11 ． 8251 串行通信实验㈠：自发自收
12 ． 8251 串行通信实验㈡：与 PC 通信
13 ．步进电机控制
14 ．小直流电机调速实验
15 ．温度闭环控制
16 ．音频驱动实验
C、MCS-96 单片机实训
软件部分
1 ．清零程序
2 ．拆字程序
3 ．拼字程序
4 ．数据区传送子程序
5 ．数据排序实验
6 ．查找相同数个数
7 ．无符号双字节快速乘法子程序
8 ．多分支程序
9 ．定时器 1 实验 -- 定时中断
10 ．定时器 T1 和 T2 同时产生中断
11 ． 80C196 外部中断实验
12 ． 80C196 软件方法产生中断
13 ．利用 HSI 测脉冲宽度
14 ．利用 HSI 测量单脉冲宽度
15 ．利用 HSO 产生单脉冲
16 ．利用 HSO 产生连续脉冲
17 ．软件定时器
18 ． 80C196A/D 转换实验
19 ．利用 80C196 的 PWM 产生各种波形
20 ．二进制转换到 BCD 进制转换到 ASCII
硬件部分
1 ． P1 口亮灯实验
2 ． P1 口转弯灯实验
3 ． P2.6 输入， P1 口输出
4 ．工业顺序控制
5 ． 8255A.B.C 输出方波
6 ． 8255PA 口控制 PB 口
7 ． 8255 控制交通灯
8 ．简单 I/O 口扩展实验
9 ． A/D 转换实验
10 ． D/A 输出方波
11 ．继电器控制
12 ． 8253 方波
13 ． 80C196 串行口实验
14 ． LED 七段数码管显示实验
15 ．键盘显示综合实验
16 ．音频驱动实验
17 ．步进电机实验
18 ．直流电机实验
19 ．外部中断（急救车与交通灯）
