{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["第1页","第2页"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"第1页","index":0,"n_rows":36,"n_cols":36,"rows_kept":36,"merged":[[0,0,36,0],[0,1,0,31],[0,32,36,32],[1,1,1,31],[2,1,2,25],[3,1,3,31],[4,1,4,3],[4,4,4,10],[4,11,4,14],[4,15,4,19],[4,20,4,22],[4,23,4,31],[5,1,5,3],[5,4,5,10],[5,11,5,14],[5,15,5,19],[5,20,5,22],[5,23,5,31],[6,1,6,3],[6,4,6,10],[6,11,6,14],[6,15,6,19],[6,20,6,22],[6,23,6,31],[7,1,7,3],[7,4,7,31],[8,1,8,8],[8,9,8,12],[8,13,8,15],[8,16,8,25],[8,26,8,31],[9,1,24,1],[9,3,9,8],[9,9,9,12],[9,16,9,25],[9,26,9,31],[10,3,10,8],[10,9,10,12],[10,16,10,25],[10,26,10,31],[11,2,12,2],[11,3,11,8],[11,9,11,12],[11,16,11,25],[11,26,11,31],[12,3,12,8],[12,9,12,12],[12,16,12,25],[12,26,12,31],[13,3,13,8],[13,9,13,12],[13,16,13,25],[13,26,13,31],[14,3,14,8],[14,9,14,12],[14,26,14,31],[15,3,15,8],[15,9,15,12],[15,16,15,25],[15,26,15,31],[16,3,16,8],[16,9,16,12],[16,16,16,25],[16,26,16,31],[17,3,17,8],[17,9,17,12],[17,16,17,25],[17,26,17,31],[18,3,18,8],[18,9,18,12],[18,16,18,25],[18,26,18,31],[19,3,19,8],[19,9,19,12],[19,16,19,25],[19,26,19,31],[20,3,20,8],[20,9,20,12],[20,16,20,25],[20,26,20,31],[21,2,22,2],[21,3,21,8],[21,9,21,12],[21,16,21,25],[21,26,21,31],[22,3,22,8],[22,9,22,12],[22,16,22,25],[22,26,22,31],[23,3,23,8],[23,9,23,12],[23,16,23,25],[23,26,23,31],[24,3,24,8],[24,9,24,12],[24,16,24,25],[24,26,24,31],[25,1,35,1],[25,3,25,8],[25,9,25,12],[25,16,25,25],[25,26,25,31],[26,3,26,8],[26,9,26,12],[26,16,26,25],[26,26,26,31],[27,3,27,8],[27,9,27,12],[27,16,27,25],[27,26,27,31],[28,3,28,8],[28,9,28,12],[28,16,28,25],[28,26,28,31],[29,2,35,2],[29,3,35,4],[29,5,35,5],[29,6,29,8],[29,9,29,12],[29,26,29,31],[30,6,30,8],[30,9,30,12],[30,26,30,31],[31,6,31,8],[31,9,31,12],[31,26,31,31],[32,6,32,8],[32,9,32,12],[32,26,32,31],[33,6,33,8],[33,9,33,12],[33,26,33,31],[34,6,34,8],[34,9,34,12],[34,26,34,31],[35,6,35,8],[35,9,35,12],[35,26,35,31],[36,1,36,31]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"轻型木结构检验批质量验收记录"]
[null,"GD-C3-51373",{"$nulls":24},"0",null,"0",null,"1"]
[]
[null,"单位(子单位)\r\n工程名称",null,null,"铭智资料培训中心",{"$nulls":6},"分部(子分部)\r\n工程名称\r\n",{"$nulls":3},"主体结构-木结构",{"$nulls":4},"分项工程\r\n名称",null,null,"轻型木结构"]
[null,"总承包\r\n施工单位",{"$nulls":9},"项目负责人",{"$nulls":8},"检验批容量"]
[null,"专业承(分)\r\n包单位",null,null,"/",{"$nulls":6},"项目负责人",{"$nulls":8},"检验批部位",null,null,"GD-C3-51373 轻型木结构检验批质量验收记录"]
[null,"施工、验收\r\n依据",null,null,"《木结构工程施工质量验收规范》GB50206-2012\r\n《木结构通用规范》GB55005-2021"]
[null,"验收项目",{"$nulls":7},"设计要求及\r\n规范规定",{"$nulls":3},"最小/实际\r\n抽样数量",null,null,"检查记录",{"$nulls":9},"检查\r\n结果",{"$nulls":6},"应测点数","合格点数","合格率"]
[null,"主控项目",1,"目测分级规格材目测等级检验或抗弯强度检验，机械分级规格材抗弯强度检验",{"$nulls":5},"《木结构通用规范》GB55005-2021第6.0.6条",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,2,"木材与木产品的种类、材质等级或强度等级应符合设计文件的规定，并应有产品质量合格证书，除方木与原木外，尚应有产品标识。",{"$nulls":5},"《木结构通用规范》GB55005-2021第6.0.7条",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,3,"进场目测分等规格材",{"$nulls":5},"第6.2.3条",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":3},"进场机械分等规格材",{"$nulls":5},"第6.2.3条",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,4,"所用规格材的树种、材质等级和规格，以及覆面板的种类和规格",{"$nulls":5},"第6.2.4条",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,5,"规格材的平均含水率",{"$nulls":5},"≤20%",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,6,"木基结构板材质量及检验",{"$nulls":5},"第6.2.6条",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,7,"进场结构复合木材和工字形木搁栅质量及检验",{"$nulls":5},"第6.2.7条",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,8,"齿板桁架应由专业加工厂加工制作，并应有产品质量合格证书",{"$nulls":5},"第6.2.8条",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,9,"承重钢构件和连接所用钢材检验",{"$nulls":5},"第4.2.6条",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,10,"焊条质量检验",{"$nulls":5},"第4.2.7条",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,11,"螺栓、螺帽质量检验",{"$nulls":5},"第4.2.8条",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,12,"金属连接件应冲压成型，及产品质量合格证书和材质合格保证",{"$nulls":5},"第6.2.10条",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":3},"镀锌防锈层厚度不应小275g/㎡",{"$nulls":5},"第6.2.10条",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,13,"木结构各类连接节点的位置、连接件的种类、规格和数量应符合设计文件的规定。",{"$nulls":5},"《木结构通用规范》\r\nGB55005-2021第6.0.8条",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,14,"采用构造设计时各类构件间的钉连接",{"$nulls":5},"第6.2.12条",{"$nulls":4},"/"]
[null,"一般项目",1,"承重墙（含剪力墙）构造规定",{"$nulls":5},"第6.3.1条",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,2,"楼盖各项构造的规定",{"$nulls":5},"第6.3.2条",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,3,"齿板桁架的进场验收",{"$nulls":5},"第6.3.3条",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,4,"屋盖各项构造的规定",{"$nulls":5},"第6.3.4条",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,5,"楼盖\r\n主梁、\r\n柱子\r\n及连\r\n接件\r\n(mm)",null,"楼盖主梁","截面宽度/高度",null,null,"±6",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":6},"水平度",null,null,"±1/200",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":6},"垂直度",null,null,"±3",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":6},"间距",null,null,"±6",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":6},"拼合梁的钉间距",null,null,"±30",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":6},"拼合梁的各构件的截面高度",null,null,"±3",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":6},"支承长度",null,null,-6,{"$nulls":4},"/"]

{"sheet":"第2页","index":1,"n_rows":44,"n_cols":36,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,44,0],[0,1,0,31],[0,32,44,32],[1,1,1,31],[2,1,2,25],[3,1,3,31],[4,1,4,8],[4,9,4,12],[4,13,4,15],[4,16,4,25],[4,26,4,31],[5,1,37,1],[5,2,13,2],[5,3,13,3],[5,4,8,5],[5,6,5,8],[5,9,5,12],[5,26,5,31],[6,6,6,8],[6,9,6,12],[6,26,6,31],[7,6,7,8],[7,9,7,12],[7,26,7,31],[8,6,8,8],[8,9,8,12],[8,26,8,31],[9,4,13,5],[9,6,9,8],[9,9,9,12],[9,26,9,31],[10,6,10,8],[10,9,10,12],[10,26,10,31],[11,6,11,8],[11,9,11,12],[11,26,11,31],[12,6,12,8],[12,9,12,12],[12,26,12,31],[13,6,13,8],[13,9,13,12],[13,26,13,31],[14,2,25,2],[14,3,25,3],[14,4,18,5],[14,6,14,8],[14,9,14,12],[14,26,14,31],[15,6,15,8],[15,9,15,12],[15,26,15,31],[16,6,16,8],[16,9,16,12],[16,26,16,31],[17,6,17,8],[17,9,17,12],[17,26,17,31],[18,6,18,8],[18,9,18,12],[18,26,18,31],[19,4,20,5],[19,6,19,8],[19,9,19,12],[19,26,19,31],[20,6,20,8],[20,9,20,12],[20,26,20,31],[21,4,25,5],[21,6,21,8],[21,9,21,12],[21,26,21,31],[22,6,22,8],[22,9,22,12],[22,26,22,31],[23,6,23,8],[23,9,23,12],[23,26,23,31],[24,6,24,8],[24,9,24,12],[24,26,24,31],[25,6,25,8],[25,9,25,12],[25,26,25,31],[26,2,36,2],[26,3,36,3],[26,4,31,5],[26,6,26,8],[26,9,26,12],[26,26,26,31],[27,6,27,8],[27,9,27,12],[27,26,27,31],[28,6,28,8],[28,9,28,12],[28,26,28,31],[29,6,29,8],[29,9,29,12],[29,26,29,31],[30,6,30,8],[30,9,30,12],[30,26,30,31],[31,6,31,8],[31,9,31,12],[31,26,31,31],[32,4,33,5],[32,6,32,8],[32,9,32,12],[32,26,32,31],[33,6,33,8],[33,9,33,12],[33,26,33,31],[34,4,36,5],[34,6,34,8],[34,9,34,12],[34,26,34,31],[35,6,35,8],[35,9,35,12],[35,26,35,31],[36,6,36,8],[36,9,36,12],[36,26,36,31],[37,3,37,8],[37,9,37,12],[37,26,37,31],[38,1,40,5],[38,6,40,15],[38,16,40,16],[38,17,38,21],[38,22,38,31],[39,17,39,21],[39,22,39,31],[40,17,40,31],[41,1,43,5],[41,6,43,15],[41,16,43,16],[41,17,41,31],[42,17,42,21],[42,22,42,31],[43,17,43,31],[44,1,44,31]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"轻型木结构检验批质量验收记录（续）"]
[null,"GD-C3-51373/1",{"$nulls":24},"0",null,"0",null,"1"]
[]
[null,"验收项目",{"$nulls":7},"设计要求及\r\n规范规定",{"$nulls":3},"最小/实际\r\n抽样数量",null,null,"检查记录",{"$nulls":9},"检查\r\n结果",{"$nulls":6},"应测点数","合格点数","合格率"]
[null,"一般项目",5,"楼盖\r\n主梁、\r\n柱子\r\n及连\r\n接件\r\n(mm)","柱子",null,"截面尺寸",null,null,"±3",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":6},"拼合柱的钉间距",null,null,"+30",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":6},"柱子长度",null,null,"±3",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":6},"垂直度",null,null,"±1/200",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":4},"连\r\n接\r\n件",null,"连接件的间距",null,null,"±6",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":6},"同一排列连接件之间的错位",null,null,"±6",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":6},"构件上安装连接件开槽尺寸",null,null,"连接件尺寸 ±3",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":6},"端距/边距",null,null,"±6",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":6},"连接钢板的构件开槽尺寸",null,null,"±6",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,6,"楼\r\n(屋)\r\n盖施\r\n工\r\n(mm)\r\n","楼\r\n(屋)\r\n盖",null,"搁栅间距",null,null,"±40",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":6},"楼盖整体水平度",null,null,"±1/250",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":6},"楼盖局部水平度",null,null,"±1/150",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":6},"搁栅截面高度",null,null,"±3",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":6},"搁栅支承长度",null,null,-6,{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":4},"楼\r\n(屋)\r\n盖\r\n",null,"规定的钉间距",null,null,30,{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":6},"钉头嵌入楼、屋面板表面的最大深度",null,null,"±3",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":4},"楼\r\n(屋)\r\n盖齿\r\n板连\r\n接桁\r\n架\r\n",null,"桁架间距",null,null,"±40",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":6},"桁架垂直度",null,null,"±1/200",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":6},"齿板安装位置",null,null,"±6",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":6},"弦杆、腹杆、支撑",null,null,19,{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":6},"桁架高度",null,null,13,{"$nulls":4},"/"]
[null,null,7,"墙\r\n体\r\n施\r\n工\r\n(mm)\r\n","墙骨\r\n柱",null,"墙骨间距",null,null,"±40",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":6},"墙体垂直度",null,null,"±1/200",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":6},"墙体水平度",null,null,"±1/150",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":6},"墙体角度偏差",null,null,"±1/270",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":6},"墙骨长度",null,null,"±3",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":6},"单根墙骨柱的出平面偏差",null,null,"±3",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":4},"顶梁板、底梁板",null,"顶梁板、底梁板的平直度",null,null,"±1/150",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":6},"顶梁板作为弦杆传递荷载时的搭接长度",null,null,"±12",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":4},"墙面\r\n板\r\n",null,"规定的钉间距",null,null,"+30",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":6},"钉头嵌入墙面板表面的最大深度",null,null,"+3",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":6},"木框架上墙面板之间的最大缝隙",null,null,"+3",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,8,"保温措施和隔气层的设置等",{"$nulls":5},"第6.3.6条",{"$nulls":4},"/"]
[null,"施工单位\r\n检查结果",{"$nulls":15},"项目负责人："]
[{"$nulls":17},"质量员："]
[{"$nulls":17},"年  月  日"]
[null,"监理单位\r\n验收结论"]
[{"$nulls":17},"专业监理工程师："]
[{"$nulls":17},"年  月  日"]