SGX-51D型PLC可编程控制器、变频调速综合实训装置

一、概述
　本可编程控制器实训装置集变频控制、 PLC 编程逻辑控制器、通信编辑器、编程软件、工控组态软件、仿真教学软件、模拟控制实训挂箱、实物与于一体，综合性强、功能齐全。
　　PLC 部分可直观地进行基本指令训练，多个应用广泛的 PLC 实际应用模拟和实物控制训练，同时也为了高层次的设计开发实验实训提供良好的条件：为了结合教学要求，设计过程参考国内多种教材，从中精选最具典型性的实训项目，配备三相鼠笼异步电机及继电器，能完成多个电气控制项目训练。变频器选用应用广泛的三菱 FR-S520 变频器（用户也可选用其它品牌的变频器，价格另议），带有 R485通信接口，可完成变频调速技术课程的相关教学实训。

1 ．可编程控制器实训装置采用组件多结构 更换实验模块便捷，如需扩展功能或开发新实验，只需添加实验挂箱即可，永不淘汰。
2 ．双口接线法 PLC 主机与实验挂箱之间的连接即可采用自锁采用自锁紧接插线单线逐点连接，以提高动手动脑能力，加深了解 PLC 的结构功能，又可通过排线一次性连接，以提高实验连接速度，与单一连接法相比具有绝对优越性。
3 ． PLC 实训对象形像逼真，接近工业现场的实际应用，通过本实验装置的训练，学生很快就能适应现场的工作。
4 ．采用三菱 FX 系列可编程控制器，功能强大，性能优越，采用模块化设计，组合灵活。
5 ．组态棒图教学 采用 MCGS 工控组态软件，所有实验都已编辑出形象直观、动感强、教学效果好的组态棒图，进行实验动态跟踪教学。
三、装置构成
（一） PLC 部分
1 ． PLC 可编程控制器实训台：提供三相电源，直流稳压电源及安全保护装置
2 ． PLC 可编程控制器实训装置 ( 挂箱规格： 40×24× 6 cm 3 )
3 ． PLC 可编程控制器操作桌
4 ． 编程应用软件
5 ． PLC 仿真实训软件一套
1 ） PLC001  交通信号灯 PLC 自动控制     
2 ） PLC002  搅拌器的 PLC 自动控制          
3 ） PLC003  LED 数码管显示 PLC 自动控制（实物）
4 ） PLC004  四层电梯的 PLC 自动控制（实物） 
5 ） PLC005  加工中心刀具库选择控制（实物）   
6 ） PLC006  艺术彩灯造型的 PLC 控制   
7 ） PLC007  电机的自动控制（实物）  
8 ） PLC008  步进电机的 PLC 控制（实物）  
9 ） PLC009 模拟电视发射塔 
10 ） PLC010 自动送料装车系统  
11 ） PLC011 自动售货机
12 ） PLC012 自动成型系统  
13 ） PLC013 水塔自动供水系统  
14 ） PLC014 邮件自动分拣系统
15 ） PLC015 自动洗衣机系统   
16 ） PLC016 电镀系统
17 ） PLC017 继电器控制（一）
18 ）三相鼠笼电动机
19 ）基础实验装置
（ 1 ）通过 PLASH 虚拟环境实时显示 PLC 的运行状态
（ 2 ）可以实现 PLC 虚拟接线，并对接线进行错误检查
（ 3 ） PLC 编程训练、 PLC 程序编写测试等功能
（ 4 ）实现 PLC 运行模拟，对错误程序进行检查
6 ． 工控组态软件一套：打开软件编程环境，任何实训都可以编辑出形象直观动感强、教学效果好的组态棒图，并进行实训动态跟踪教学。
7 ． PLC 可编程控制器（接口都已引到面板）及转接通迅电缆。
8 ． 电脑或手持编程器（用户自备或代购）
（二）频率调速部分：配备三菱 FR-S520 变频器及相关接口附件。
（三）电机导轨及光电编码器一套
（四）三相异步电动机 180W 1 台
四、技术性能
1 、输入电源：三相四线电源，输入时指示灯亮。
2 、电源输出：有漏电型保护器、过载、短路保护装置。
A ．三相四线 380V 输出，由三只电压表指示输出电压
B ．～ 220V 通过安全插座输出
C ． +24V/ 2A 直流稳压输出（数显）
D ． +5V/ 1A 直流稳压输出（数显）
E ． ±12V/ 1A 直流稳压输出（根据装置需求而定）
3 、 PLC 可编程控制器：
品牌、型号：三菱 FX1N-40–40mR （输入 24 点，输出 16 点），也可选择西门子、欧姆龙，价格另议。
4 、重量： 100Kg
5 、外形尺寸： 160×75× 150 cm 3
五、基本实验项目
（一） PLC 部分
1 ）与、或、非逻辑功能测试
2 ）定时器、计数器功能测试
3 ）跳转、分支功能训练 
4 ）移位寄存器测试  
5 ）数据处理功能训练
6 ）微分、位操作测试  
7 ）交通信号灯 PLC 自动控制
8 ）搅拌器的 PLC 自动控制
9 ） LED 数码官显示 PLC 自动控制
10 ）四层电梯的 PLC 自动控制
11 ）加工中心刀具库选择控制
12 ）艺术彩灯造型的 PLC 控制
13 ）电机的自动控制
14 ）步进电机的 PLC 控制
15 ）模拟电视发射塔实验
16 ）自动送料装车系统控制
17 ）自动售货机
18 ）自动成型训练
19 ）水塔自动供水控制系统
20 ）邮件自动分拣
21 ）自动洗衣机控制系统模拟训练
22 ）电镀过程控制
23 ）三相鼠笼式异步电动机点动控制和自锁控制 ( 实物 )
24 ）三相鼠笼式异步电动机联动正反转控制 ( 实物 )
25 ）三相鼠笼式异步电动机带延时正反转控制 ( 实物 )
26 ）三相鼠笼式异步电动机 Y/△ 转换起动控制 ( 实物 )
27 ） MSGS 组态棒图实验教学 , 利用已编辑好组态棒图 , 对以上任何实验进行动 态跟踪教学实验
28 ）针对实验项目的具体要求，学生自行编辑组态棒图进行实验。
（二） PLC 变频调速综合部分：
1 、变频器功能参数设置与操作
2 、变频器报警与保护功能
3 、外部端子点动控制
4 、变频器控制电机正反转
5 、多段速度选择变频调速
6 、变频器无级调速
7 、基于外部模拟量（电压 / 电流）控制方式的变频调速
8 、瞬时停电启动控制
9 、 PID 变频调速控制
10 、 PLC 控制变频器外部端子的电机正反转
11 、 PLC 控制变频器外部端子的电机运行时间控制
12 、基于 PLC 数字量控制方式的多段调速
13 、基于 PLC 数字量控制变频开环调速
14 、基于 PLC 通信方式的的变频器开环调速
15 、变频器恒压供水系统的模拟
六、配置表
	名     称
	型     号
	数量
	单 位

	PLC主机
	FX1N-40MR
	1
	台

	三菱通讯电缆
	SC-09
	1
	条

	通讯模块
	FX1N-485BD
	1
	块

	PLC实训挂箱（面板为整块敷铜板经特殊工艺加工能而成 ，因而连线少，接触可靠，故障率低，美观大方，后盖用工程塑料注塑一次成型，工艺先进）
 
	交通信号灯的PLC控制
	1
	块

	
	搅拌器的PLC自动控制
	1
	块

	
	LED数码管PLC控制
	1
	块

	
	四层电梯的PLC控制
	1
	块

	
	加工中心刀具库选择控制
	1
	块

	
	艺术彩灯的PLC控制
	1
	块

	
	电机的自动控制
	1
	块

	
	步进电机的PLC控制
	1
	块

	
	基础实验
	1
	块

	
	水塔自动控制
	1
	块

	
	洗衣机自动控制
	1
	块

	
	邮件分检系统
	1
	块

	
	自动售货机
	1
	块

	
	自动成型系统
	1
	块

	
	模拟电视发射塔
	1
	块

	
	自动送料装车系统
	1
	块

	
	电镀自控系统
	1
	块

	
	交流接触器实验挂箱
	1
	块

	
	变频器实验挂箱（D720）
	1
	块

	电机导轨
	220V   180W三相电机含编码器
	1
	台

	
	380V   180W三相电机
	1
	台

	软件
	仿真教学软件
	1
	套

	
	工控组态软件
	
	

	
	演示板原程序及三菱编程软件
	
	

	学生桌
	学生桌及实验屏
	1
	套

	说明书
	PLC实验指导上册
	1
	册

	
	PLC实验指导下册
	1
	册

	连接线
	红色100CM Φ2
	30
	条

	
	黑色100CM Φ2
	2
	条

	
	系统排线 50P
	1
	条

	
	叠插式安全护套线
	20
	条

	网线
	每张桌子
	4
	米


 
