SGDL-01 电力系统微机线路保护实训考核装置

一、概述
该装置采用现代电力工程中广泛应用的微机变压器差动保护装置和后备保护装置，配以电源、三卷电力变压器、互感器、智能故障设置考核等模块。本装置主要完成保护装置特性测试、接线、整定、运行等方面的实训。可用于电力行业培训，也可用于高等院校、中专技校相关专业学生实训的考核。

智能型故障设置与大屏幕液晶答题器：操作单元 操作单元电路板（与显示屏一体）、键盘。操作单元采用多重保护设计；双电源直流 12V 输入； 128X64LCD 显示；8 路开关量报警输入，最多 48 路继电器控制；操作单元可以不联网进行脱机考核；可以自动评分；有报警时显示屏提示。
主要有以下操作功能：
学生入口：学生解除故障时使用，可以查询考核剩余时间。
教师入口：设置故障、. 解除所有故障、设置考核时间、修改登录密码、设置设备号。
教师入口需要登录密码。
分数查询：查询学生的当前得分情况。
学号查询：查询教师通过计算机设置的学号。
设备号查询：查询本机设备地址，每个操作单元有唯一的设备地址。
考核时间开始：用于教师设置完毕考核时间后，考核开始倒计时。
二、实训考核项目
 1.基本实训项目
（1） 系统正常运行及不平衡电流的测量
（2） 模拟变压器瓦斯保护
（3） 变压器的电流速断保护
（4） 微机变压器纵差动保护整定
（5） 变压器的二次谐波制动
（6） 变压器差动速断保护
（7） 三绕组变压器差动保护
（8） Y/Y-12双绕组变压器差动保护
（9） Y/△-11双绕组变压器差动保护
（10） 对比率制动特性的研究
（11） 双绕组变压器的过电流保护
（12） 三绕组变压器的过电流保护
（13） 变压器低电压起动过电流保护
（14） 变压器复合电压起动过电流保护
（15） 中性点直接接地运行变压器零序保护
（16） 部分中性点接地运行变压器零序保护
（17） 双绕组变压器的过负荷保护
（18） 三绕组组变压器的过负荷保护
（19） 二次回路接线
（20） 二次回路调试
（21） 保护计算整定
（22） 保护动作试验 2.考核项目----根据题目自行设计﹑自拟步骤自行接线，完成考核
（23） Y/△-11双绕组变压器过电流保护
（24） Y/△-11双绕组变压器过负荷保护核
（25） 双绕组变压器保护综合
（26） 三绕组变压器保护综合
（27） 二次回路故障排除
（28） 远方送整定值，远方操作开关跳、合闸实训
（29） 上位机动态显示主结线、潮流，并打印有关定值、潮流等信息。
 
