{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["第1页"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"第1页","index":0,"n_rows":27,"n_cols":36,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,27,0],[0,1,0,31],[0,32,27,32],[1,1,1,31],[2,1,2,25],[3,1,3,31],[4,1,4,3],[4,4,4,10],[4,11,4,14],[4,15,4,19],[4,20,4,22],[4,23,4,31],[5,1,5,3],[5,4,5,10],[5,11,5,14],[5,15,5,19],[5,20,5,22],[5,23,5,31],[6,1,6,3],[6,4,6,10],[6,11,6,14],[6,15,6,19],[6,20,6,22],[6,23,6,31],[7,1,7,3],[7,4,7,31],[8,1,8,8],[8,9,8,12],[8,13,8,15],[8,16,8,25],[8,26,8,31],[9,1,10,1],[9,3,9,8],[9,9,9,12],[9,16,9,25],[9,26,9,31],[10,3,10,8],[10,9,10,12],[10,16,10,25],[10,26,10,31],[11,1,20,1],[11,3,11,8],[11,9,11,12],[11,16,11,25],[11,26,11,31],[12,3,12,8],[12,9,12,12],[12,16,12,25],[12,26,12,31],[13,3,13,8],[13,9,13,12],[13,16,13,25],[13,26,13,31],[14,3,14,8],[14,9,14,12],[14,16,14,25],[14,26,14,31],[15,2,20,2],[15,3,20,3],[15,4,16,5],[15,6,15,8],[15,9,15,12],[15,26,15,31],[16,6,16,8],[16,9,16,12],[16,26,16,31],[17,4,18,5],[17,6,17,8],[17,9,17,12],[17,26,17,31],[18,6,18,8],[18,9,18,12],[18,26,18,31],[19,4,20,5],[19,6,19,8],[19,9,19,12],[19,26,19,31],[20,6,20,8],[20,9,20,12],[20,26,20,31],[21,1,23,5],[21,6,23,15],[21,16,23,16],[21,17,21,21],[21,22,21,31],[22,17,22,21],[22,22,22,31],[23,17,23,31],[24,1,26,5],[24,6,26,15],[24,16,26,16],[24,17,24,31],[25,17,25,21],[25,22,25,31],[26,17,26,31],[27,1,27,31]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"室外排水管网排水管道安装检验批质量验收记录"]
[null,"GD-C3-51613",{"$nulls":24},"0",null,"0",null,"1"]
[]
[null,"单位(子单位)\r\n工程名称",null,null,"铭智资料培训中心",{"$nulls":6},"分部(子分部)\r\n工程名称\r\n",{"$nulls":3},"建筑给水排水及供暖-室外排水管网",{"$nulls":4},"分项工程\r\n名称",null,null,"排水管道安装"]
[null,"总承包\r\n施工单位",{"$nulls":9},"项目负责人",{"$nulls":8},"检验批容量"]
[null,"专业承(分)\r\n包单位",null,null,"/",{"$nulls":6},"项目负责人",{"$nulls":8},"检验批部位",null,null,"GD-C3-51613 室外排水管网排水管道安装检验批质量验收记录"]
[null,"施工、验收\r\n依据",null,null,"建筑给水排水及供暖施工方案/《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》GB50242-2002"]
[null,"验收项目",{"$nulls":7},"设计要求及\r\n规范规定",{"$nulls":3},"最小/实际\r\n抽样数量",null,null,"检查记录",{"$nulls":9},"检查\r\n结果",{"$nulls":6},"应测点数","合格点数","合格率"]
[null,"主控项目",1,"管道坡度符合设计要求、严禁无坡和倒坡",{"$nulls":5},"设计要求",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,2,"灌水试验和通水试验",{"$nulls":5},"第10.2.2条",{"$nulls":4},"/"]
[null,"一般项目",1,"排水铸铁管的水泥捻口",{"$nulls":5},"第10.2.4条",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,2,"排水铸铁管，除锈、涂漆",{"$nulls":5},"第10.2.5条",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,3,"承插接口安装方向",{"$nulls":5},"第10.2.6条",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,4,"混凝土管或钢筋混凝土管抹带接口的要求",{"$nulls":5},"第10.2.7条",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,5,"允许偏差(mm)","坐标",null,"埋地",null,null,"100",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":6},"敷设在沟槽内",null,null,"50",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":4},"标高",null,"埋地",null,null,"±20",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":6},"敷设在沟槽内",null,null,"±20",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":4},"水平管道纵向横向弯曲",null,"每5m长",null,null,"10",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":6},"全长(两井间)",null,null,"30",{"$nulls":4},"/"]
[null,"施工单位\r\n检查结果",{"$nulls":15},"施工员："]
[{"$nulls":17},"质量员："]
[{"$nulls":17},"年  月  日"]
[null,"监理单位\r\n验收结论"]
[{"$nulls":17},"专业监理工程师："]
[{"$nulls":17},"年  月  日"]