{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["第1页"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"第1页","index":0,"n_rows":34,"n_cols":31,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,34,0],[0,1,0,31],[0,32,34,32],[1,1,1,31],[2,1,2,25],[3,1,3,31],[4,1,4,3],[4,4,4,10],[4,11,4,14],[4,15,4,19],[4,20,4,22],[4,23,4,31],[5,1,5,3],[5,4,5,10],[5,11,5,14],[5,15,5,19],[5,20,5,22],[5,23,5,31],[6,1,6,3],[6,4,6,10],[6,11,6,14],[6,15,6,19],[6,20,6,22],[6,23,6,31],[7,1,7,3],[7,4,7,31],[8,1,8,8],[8,9,8,12],[8,13,8,15],[8,16,8,25],[8,26,8,31],[9,1,11,1],[9,3,9,8],[9,9,9,12],[9,16,9,25],[9,26,9,31],[10,3,10,8],[10,9,10,12],[10,16,10,25],[10,26,10,31],[11,3,11,8],[11,9,11,12],[11,16,11,25],[11,26,11,31],[12,1,27,1],[12,3,12,8],[12,9,12,12],[12,16,12,25],[12,26,12,31],[13,2,18,2],[13,3,15,3],[13,4,13,8],[13,9,13,12],[13,26,13,31],[14,4,14,8],[14,9,14,12],[14,26,14,31],[15,4,15,8],[15,9,15,12],[15,26,15,31],[16,3,18,3],[16,4,16,8],[16,9,16,12],[16,26,16,31],[17,4,18,5],[17,6,17,8],[17,9,17,12],[17,26,17,31],[18,6,18,8],[18,9,18,12],[18,26,18,31],[19,2,27,2],[19,3,27,3],[19,4,20,5],[19,6,19,8],[19,9,19,12],[19,26,19,31],[20,6,20,8],[20,9,20,12],[20,26,20,31],[21,4,22,5],[21,6,21,8],[21,9,21,12],[21,26,21,31],[22,6,22,8],[22,9,22,12],[22,26,22,31],[23,4,24,5],[23,6,23,8],[23,9,23,12],[23,26,23,31],[24,6,24,8],[24,9,24,12],[24,26,24,31],[25,4,25,8],[25,9,25,12],[25,26,25,31],[26,4,26,8],[26,9,26,12],[26,26,26,31],[27,4,27,8],[27,9,27,12],[27,26,27,31],[28,1,30,5],[28,6,30,15],[28,16,30,16],[28,17,28,21],[28,22,28,31],[29,17,29,21],[29,22,29,31],[30,17,30,31],[31,1,33,5],[31,6,33,15],[31,16,33,16],[31,17,31,31],[32,17,32,21],[32,22,32,31],[33,17,33,31],[34,1,34,31]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"换热站安装检验批质量验收记录"]
[null,"GD-C3-51622",{"$nulls":24},"0",null,"0",null,"1"]
[]
[null,"单位(子单位)\r\n工程名称",null,null,"铭智资料培训中心",{"$nulls":6},"分部(子分部)\r\n工程名称\r\n",{"$nulls":3},"建筑给水排水及供暖-热源及辅助设备",{"$nulls":4},"分项工程\r\n名称",null,null,"换热站安装"]
[null,"总承包\r\n施工单位",{"$nulls":9},"项目负责人",{"$nulls":8},"检验批容量"]
[null,"专业承(分)\r\n包单位",null,null,"/",{"$nulls":6},"项目负责人",{"$nulls":8},"检验批部位",null,null,"GD-C3-51622 换热站安装检验批质量验收记录"]
[null,"施工、验收\r\n依据",null,null,"建筑给水排水及供暖施工方案/《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》GB50242-2002"]
[null,"验收项目",{"$nulls":7},"设计要求及\r\n规范规定",{"$nulls":3},"最小/实际\r\n抽样数量",null,null,"检查记录",{"$nulls":9},"检查\r\n结果"]
[null,"主控项目",1,"热交换器水压试验",{"$nulls":5},"第13.6.1条",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,2,"高温水循环泵与换热器相对位置",{"$nulls":5},"第13.6.2条",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,3,"壳管式热换器距离墙及屋顶距离",{"$nulls":5},"第13.6.3条",{"$nulls":4},"/"]
[null,"一般项目",1,"设备、阀门及仪表安装",{"$nulls":5},"第13.6.5条",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,2,"静置设备允许偏差(mm)","坐标",{"$nulls":4},"15",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":4},"标高",{"$nulls":4},"±5",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":4},"垂直度(1m)",{"$nulls":4},"2",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":3},"离心式水泵允许偏差(mm)","泵体水平度(1m)",{"$nulls":4},"0.1",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":4},"联轴器同心度",null,"轴向倾斜(1m)",null,null,"0.8",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":6},"径向位移",null,null,"0.1",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,3,"管道允许偏差(mm)","坐标",null,"架空",null,null,"15",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":6},"地沟",null,null,"10",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":4},"标高",null,"架空",null,null,"±15",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":6},"地沟",null,null,"±10",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":4},"水平管道纵、横方向弯曲",null,"DN≤100mm",null,null,"2‰，最大50",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":6},"DN＞100mm",null,null,"3‰，最大70",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":4},"立管垂直",{"$nulls":4},"2‰，最大15",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":4},"成排管道间距",{"$nulls":4},"3",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":4},"交叉管的外壁或绝热层间距",{"$nulls":4},"10",{"$nulls":4},"/"]
[null,"施工单位\r\n检查结果",{"$nulls":15},"施工员："]
[{"$nulls":17},"质量员："]
[{"$nulls":17},"年  月  日"]
[null,"监理单位\r\n验收结论"]
[{"$nulls":17},"专业监理工程师："]
[{"$nulls":17},"年  月  日"]