{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["第1页","第2页"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"第1页","index":0,"n_rows":26,"n_cols":36,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,26,0],[0,1,0,31],[0,32,26,32],[1,1,1,31],[2,1,2,25],[3,1,3,31],[4,1,4,3],[4,4,4,10],[4,11,4,14],[4,15,4,19],[4,20,4,22],[4,23,4,31],[5,1,5,3],[5,4,5,10],[5,11,5,14],[5,15,5,19],[5,20,5,22],[5,23,5,31],[6,1,6,3],[6,4,6,10],[6,11,6,14],[6,15,6,19],[6,20,6,22],[6,23,6,31],[7,1,7,3],[7,4,7,31],[8,1,8,8],[8,9,8,12],[8,13,8,15],[8,16,8,25],[8,26,8,31],[9,1,12,1],[9,3,9,8],[9,9,9,12],[9,16,9,25],[9,26,9,31],[10,3,10,8],[10,9,10,12],[10,16,10,25],[10,26,10,31],[11,3,11,8],[11,9,11,12],[11,16,11,25],[11,26,11,31],[12,3,12,8],[12,9,12,12],[12,16,12,25],[12,26,12,31],[13,1,25,1],[13,2,15,2],[13,3,15,3],[13,4,13,8],[13,9,13,12],[13,26,13,31],[14,4,14,8],[14,9,14,12],[14,26,14,31],[15,4,15,8],[15,9,15,12],[15,26,15,31],[16,4,16,8],[16,9,16,12],[16,26,16,31],[17,2,20,2],[17,3,20,3],[17,4,18,5],[17,6,17,8],[17,9,17,12],[17,26,17,31],[18,6,18,8],[18,9,18,12],[18,26,18,31],[19,4,19,8],[19,9,19,12],[19,26,19,31],[20,4,20,8],[20,9,20,12],[20,26,20,31],[21,4,21,8],[21,9,21,12],[21,26,21,31],[22,2,25,2],[22,3,25,3],[22,4,23,5],[22,6,22,8],[22,9,22,12],[22,26,22,31],[23,6,23,8],[23,9,23,12],[23,26,23,31],[24,4,25,5],[24,6,24,8],[24,9,24,12],[24,26,24,31],[25,6,25,8],[25,9,25,12],[25,26,25,31],[26,1,26,31]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"装配式结构施工检验批质量验收记录"]
[null,"GD-C3-51383",{"$nulls":24},"0",null,"0",null,"1"]
[]
[null,"单位(子单位)\r\n工程名称",null,null,"铭智资料培训中心",{"$nulls":6},"分部(子分部)\r\n工程名称\r\n",{"$nulls":3},"主体结构-装配式混凝土结构",{"$nulls":4},"分项工程\r\n名称",null,null,"装配式结构"]
[null,"总承包\r\n施工单位",{"$nulls":9},"项目负责人",{"$nulls":8},"检验批容量"]
[null,"专业承(分)\r\n包单位",null,null,"/",{"$nulls":6},"项目负责人",{"$nulls":8},"检验批部位",null,null,"GD-C3-51383 装配式结构施工检验批质量验收记录"]
[null,"施工、验收\r\n依据",null,null,"《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T51231-2016/《装配式混凝土建筑结构技术规程》DBJ15-107-2016/《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015、《装配式混凝土建筑工程施工质量验收规范》DBJ/T15-171-2019"]
[null,"验收项目",{"$nulls":7},"设计要求及\r\n规范规定",{"$nulls":3},"最小/实际\r\n抽样数量",null,null,"检查记录",{"$nulls":9},"检查\r\n结果",{"$nulls":6},"应测点数","合格点数","合格率"]
[null,"主控项目",1,"预制构件临时固定",{"$nulls":5},"第9.3.1条",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,2,"预制构件的连接",{"$nulls":5},"第9.3.2条\r\n第9.3.3条\r\n第9.3.4条\r\n第9.3.5条\r\n",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,3,"连接部位混凝土强度和接缝坐浆强度",{"$nulls":5},"第9.3.6条\r\n第5.2.1条\r\n第5.5.2条\r\n",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,4,"安装后外观质量",{"$nulls":5},"第9.3.7条",{"$nulls":4},"/"]
[null,"一般项目",1,"构件\r\n轴线\r\n位置\r\n(mm)","基础",{"$nulls":4},15,{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":4},"柱、墙",{"$nulls":4},8,{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":4},"梁、楼板、阳台板、空调板、楼梯板",{"$nulls":4},5,{"$nulls":4},"/"]
[null,null,2,"标高\r\n(mm)","梁、柱、墙板、楼板底面或顶面、阳台板、空调板、楼梯板",{"$nulls":4},"±5",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,3,"垂直度\r\n(mm)\r\n","层高",null,"≤6m",null,null,5,{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":6},"＞6m",null,null,10,{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":4},"H≤300m",{"$nulls":4},"H/30000+20",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":4},"H＞300m",{"$nulls":4},"H/10000\r\n且≤80",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,4,"构件\r\n倾斜度\r\n(mm)\r\n","梁、桁架",{"$nulls":4},5,{"$nulls":4},"/"]
[null,null,5,"相邻构\r\n件表面\r\n平整度\r\n(mm)","梁、楼板底面、阳台板、空调板\r\n",null,"外露",null,null,3,{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":6},"不外露",null,null,5,{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":4},"柱、墙板",null,"外露",null,null,5,{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":6},"不外露",null,null,8,{"$nulls":4},"/"]

{"sheet":"第2页","index":1,"n_rows":30,"n_cols":36,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,30,0],[0,1,0,31],[0,32,30,32],[1,1,1,31],[2,1,2,25],[3,1,3,31],[4,1,4,3],[4,4,4,10],[4,11,4,14],[4,15,4,19],[4,20,4,22],[4,23,4,31],[5,1,5,3],[5,4,5,10],[5,11,5,14],[5,15,5,19],[5,20,5,22],[5,23,5,31],[6,1,6,3],[6,4,6,10],[6,11,6,14],[6,15,6,19],[6,20,6,22],[6,23,6,31],[7,1,7,3],[7,4,7,31],[8,1,8,8],[8,9,8,12],[8,13,8,15],[8,16,8,25],[8,26,8,31],[9,1,23,1],[9,3,9,4],[9,5,9,8],[9,9,9,12],[9,26,9,31],[10,3,10,4],[10,5,10,8],[10,9,10,12],[10,26,10,31],[11,3,11,8],[11,9,11,12],[11,26,11,31],[12,2,15,2],[12,3,15,4],[12,5,12,8],[12,9,12,12],[12,26,12,31],[13,5,13,8],[13,9,13,12],[13,26,13,31],[14,5,14,8],[14,9,14,12],[14,26,14,31],[15,5,15,8],[15,9,15,12],[15,26,15,31],[16,3,16,8],[16,9,16,12],[16,26,16,31],[17,2,18,2],[17,3,18,4],[17,5,17,8],[17,9,17,12],[17,26,17,31],[18,5,18,8],[18,9,18,12],[18,26,18,31],[19,2,21,2],[19,3,21,4],[19,5,19,8],[19,9,19,12],[19,26,19,31],[20,5,20,8],[20,9,20,12],[20,26,20,31],[21,5,21,8],[21,9,21,12],[21,26,21,31],[22,3,22,4],[22,5,22,8],[22,9,22,12],[22,16,22,25],[22,26,22,31],[23,3,23,4],[23,5,23,8],[23,9,23,12],[23,16,23,25],[23,26,23,31],[24,1,26,5],[24,6,26,15],[24,16,26,16],[24,17,24,21],[24,22,24,31],[25,17,25,21],[25,22,25,31],[26,17,26,31],[27,1,29,5],[27,6,29,15],[27,16,29,16],[27,17,27,31],[28,17,28,21],[28,22,28,31],[29,17,29,31],[30,1,30,31]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"装配式结构施工检验批质量验收记录（续表）"]
[null,"GD-C3-51383/1",{"$nulls":24},"0",null,"0",null,"1"]
[]
[null,"单位(子单位)\r\n工程名称",null,null,"铭智资料培训中心",{"$nulls":6},"分部(子分部)\r\n工程名称\r\n",{"$nulls":3},"主体结构-装配式混凝土结构",{"$nulls":4},"分项工程\r\n名称",null,null,"装配式结构"]
[null,"总承包\r\n施工单位",{"$nulls":9},"项目负责人",{"$nulls":8},"检验批容量"]
[null,"专业承(分)\r\n包单位",null,null,"/",{"$nulls":6},"项目负责人",{"$nulls":8},"检验批部位",null,null,"GD-C3-51383 装配式结构施工检验批质量验收记录"]
[null,"施工、验收\r\n依据",null,null,"《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T51231-2016/《装配式混凝土建筑结构技术规程》DBJ15-107-2016/《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015、《装配式混凝土建筑工程施工质量验收规范》DBJ/T15-171-2019"]
[null,"验收项目",{"$nulls":7},"设计要求及\r\n规范规定",{"$nulls":3},"最小/实际\r\n抽样数量",null,null,"检查记录",{"$nulls":9},"检查\r\n结果",{"$nulls":6},"应测点数","合格点数","合格率"]
[null,"一般项目",6,"构件搁置长 度(mm)",null,"梁、板",{"$nulls":3},"±10",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,7,"支座、支垫\r\n中心位置\r\n(mm)",null,"板、梁、柱、墙板、 桁架、阳台板、空调板",{"$nulls":3},"±5",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,8,"墙板接缝宽度(mm)",{"$nulls":5},"±5",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,9,"预埋件中心 位置(mm)",null,"预埋板",{"$nulls":3},10,{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":5},"预埋螺栓",{"$nulls":3},5,{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":5},"预埋管",{"$nulls":3},5,{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":5},"其它",{"$nulls":3},10,{"$nulls":4},"/"]
[null,null,10,"预留洞、孔中心线位置(mm)",{"$nulls":5},15,{"$nulls":4},"/"]
[null,null,11,"电梯井(mm)",null,"中心位置",{"$nulls":3},10,{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":5},"长、宽尺寸",{"$nulls":3},"+25，0",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,12,"截面尺寸 (mm)",null,"基础",{"$nulls":3},"+15，-10",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":5},"柱、梁、板、墙",{"$nulls":3},"+10，-5",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":5},"楼梯相邻踏步高差",{"$nulls":3},6,{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":14},"/"]
[{"$nulls":14},"/"]
[null,"施工单位\r\n检查结果",{"$nulls":15},"施工员："]
[{"$nulls":17},"质量员："]
[{"$nulls":17},"年  月  日"]
[null,"监理单位\r\n验收结论"]
[{"$nulls":17},"专业监理工程师："]
[{"$nulls":17},"年  月  日"]