{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["第1页"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"第1页","index":0,"n_rows":44,"n_cols":37,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,44,0],[0,1,0,32],[0,33,44,33],[1,1,1,32],[2,1,2,26],[3,1,3,32],[4,1,4,4],[4,5,4,10],[4,11,4,15],[4,16,4,20],[4,21,4,24],[4,25,4,32],[5,1,5,4],[5,5,5,10],[5,11,5,15],[5,16,5,20],[5,21,5,24],[5,25,5,32],[6,1,6,4],[6,5,6,10],[6,11,6,15],[6,16,6,20],[6,21,6,24],[6,25,6,32],[7,1,7,4],[7,5,7,32],[8,1,8,9],[8,10,8,13],[8,14,8,16],[8,17,8,26],[8,27,8,32],[9,1,16,1],[9,3,9,9],[9,10,9,13],[9,17,9,26],[9,27,9,32],[10,3,10,9],[10,10,10,13],[10,17,10,26],[10,27,10,32],[11,3,11,9],[11,10,11,13],[11,17,11,26],[11,27,11,32],[12,3,12,9],[12,10,12,13],[12,17,12,26],[12,27,12,32],[13,3,13,9],[13,10,13,13],[13,17,13,26],[13,27,13,32],[14,3,14,9],[14,10,14,13],[14,17,14,26],[14,27,14,32],[15,3,15,9],[15,10,15,13],[15,17,15,26],[15,27,15,32],[16,3,16,9],[16,10,16,13],[16,17,16,26],[16,27,16,32],[17,1,37,1],[17,3,17,9],[17,10,17,13],[17,17,17,26],[17,27,17,32],[18,3,18,9],[18,10,18,13],[18,17,18,26],[18,27,18,32],[19,3,19,9],[19,10,19,13],[19,17,19,26],[19,27,19,32],[20,3,20,9],[20,10,20,13],[20,17,20,26],[20,27,20,32],[21,3,21,9],[21,10,21,13],[21,17,21,26],[21,27,21,32],[22,2,34,2],[22,3,34,3],[22,4,23,5],[22,6,22,9],[22,10,22,13],[22,27,22,32],[23,6,23,9],[23,10,23,13],[23,27,23,32],[24,4,25,5],[24,6,24,9],[24,10,24,13],[24,27,24,32],[25,6,25,9],[25,10,25,13],[25,27,25,32],[26,4,29,5],[26,6,27,7],[26,8,26,9],[26,10,26,13],[26,27,26,32],[27,8,27,9],[27,10,27,13],[27,27,27,32],[28,6,29,7],[28,8,28,9],[28,10,28,13],[28,27,28,32],[29,8,29,9],[29,10,29,13],[29,27,29,32],[30,4,31,5],[30,6,30,9],[30,10,30,13],[30,27,30,32],[31,6,31,9],[31,10,31,13],[31,27,31,32],[32,4,34,5],[32,6,32,9],[32,10,32,13],[32,27,32,32],[33,6,33,9],[33,10,33,13],[33,27,33,32],[34,6,34,9],[34,10,34,13],[34,27,34,32],[35,2,37,2],[35,3,37,5],[35,6,35,9],[35,10,35,13],[35,27,35,32],[36,6,37,7],[36,8,36,9],[36,10,36,13],[36,27,36,32],[37,8,37,9],[37,10,37,13],[37,27,37,32],[38,1,40,6],[38,7,40,16],[38,17,40,17],[38,18,38,22],[38,23,38,32],[39,18,39,22],[39,23,39,32],[40,18,40,32],[41,1,43,6],[41,7,43,16],[41,17,43,17],[41,18,41,32],[42,18,42,22],[42,23,42,32],[43,18,43,32],[44,1,44,32]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"室外供热管网管道及配件安装检验批质量验收记录"]
[null,"GD-C3-51615",{"$nulls":25},"0",null,"0",null,"1"]
[]
[null,"单位(子单位)\r\n工程名称",{"$nulls":3},"铭智资料培训中心",{"$nulls":5},"分部(子分部)\r\n工程名称",{"$nulls":4},"建筑给水排水及供暖-室外供热管网",{"$nulls":4},"分项工程\r\n名称",{"$nulls":3},"管道及配件安装"]
[null,"总承包\r\n施工单位",{"$nulls":9},"项目负责人",{"$nulls":9},"检验批容量"]
[null,"专业承(分)\r\n包单位",{"$nulls":3},"/",{"$nulls":5},"项目负责人",{"$nulls":9},"检验批部位",{"$nulls":3},"GD-C3-51615 室外供热管网管道及配件安装检验批质量验收记录"]
[null,"施工、验收\r\n依据",{"$nulls":3},"《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》GB50242-2002"]
[null,"验收项目",{"$nulls":8},"设计要求及\r\n规范规定",{"$nulls":3},"最小/实际\r\n抽样数量",null,null,"检查记录",{"$nulls":9},"检查\r\n结果",{"$nulls":6},"应测点数","合格点数","合格率"]
[null,"主控项目",1,"平衡阀与调节阀安装位置及调试",{"$nulls":6},"设计要求",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,2,"直埋无补偿供热管道预热伸长及三通加固",{"$nulls":6},"设计要求",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,3,"补偿器位置和预拉伸，支架位置和构造",{"$nulls":6},"设计要求",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,4,"检查井、入口管道布置方便操作维修",{"$nulls":6},"第11.2.4条",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,5,"直埋管道及接口现场发泡保温处理",{"$nulls":6},"第11.2.5条",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,6,"供热管道的水压试验",{"$nulls":6},"第11.3.1条第11.3.4条",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,7,"管道冲洗",{"$nulls":6},"第11.3.2条",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,8,"通热试运行调试",{"$nulls":6},"第11.3.3条",{"$nulls":4},"/"]
[null,"一般项目",1,"管道的坡度",{"$nulls":6},"设计要求",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,2,"除污器构造、安装位置",{"$nulls":6},"第11.2.7条",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,3,"管道的焊接",{"$nulls":6},"第11.2.9条第11.2.10条",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,4,"管道安装对应位置尺寸",{"$nulls":6},"第11.2.11条第11.2.12条第11.2.13条",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,5,"管道防腐应符合规范",{"$nulls":6},"第11.2.14条",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,6,"安装允许偏差","坐标(mm)",null,"敷设在沟槽内及架空",{"$nulls":3},"20",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":6},"埋地",{"$nulls":3},"50",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":4},"标高(mm)",null,"敷设在沟槽内及架空",{"$nulls":3},"±10",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":6},"埋地",{"$nulls":3},"±15",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":4},"水平管道纵、横方向弯曲(mm)",null,"每1m",null,"管径≤100mm",null,"1",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":8},"管径＞100mm",null,"1.5",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":6},"全长(25m以上)",null,"管径≤100mm",null,"≯13",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":8},"管径＞100mm",null,"≯25",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":4},"椭圆率",null,"管径≤100mm",{"$nulls":3},"8%",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":6},"管径＞100mm",{"$nulls":3},"5%",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":4},"褶皱不平度(mm)",null,"管径≤100mm",{"$nulls":3},"4",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":6},"管径125～200mm",{"$nulls":3},"5",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":6},"管径250～400mm",{"$nulls":3},"7",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,7,"管道保温允许偏差",null,null,"厚度δ",{"$nulls":3},"+0.1δ\r\n-0.05δ",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":6},"表面平整度",null,"卷材",null,"5",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":8},"涂抹",null,"10",{"$nulls":4},"/"]
[null,"施工单位\r\n检查结果",{"$nulls":16},"施工员："]
[{"$nulls":18},"质量员："]
[{"$nulls":18},"年  月  日"]
[null,"监理单位\r\n验收结论"]
[{"$nulls":18},"专业监理工程师："]
[{"$nulls":18},"年  月  日"]